int signalPin = A0;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

Serial.begin(9600);

pinMode(signalPin, INPUT);

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

int val = analogRead(signalPin);

if( val > 300 ){

Serial.println(val);

}

}